LA PASCALINE :

NOTICE D’ASSEMBLAGE

Le contenu du lot d’assemblage - 3 plaques (unité, dizaine, centaine) - 3 roues gravées, 2 roues vierges et 2 « doigts » - rondelles M4 (x13) - écrous freins (x5) - vis M4x40 (x2) - vis M4x30 (x2) - vis M4x25 (x1) - clé Allen taille 3 (x1) - clé de 7 (x1) - pinceau (x1)	Commencez par vérifier le contenu. Lisez attentivement les instructions et conservez ces instructions pour référence future.
Etape 1 : Coller la plaque avec l’intitulé « dizaine » sur la plaque avec l’intitulé « unité ». Pour faire cela, appliquer la colle à l’aide du pinceau au dos de la plaque des dizaines puis la superposer en haut à gauche de la plaque des unités.
Etape 2 : Faire de même avec la plaque des centaines.
1-on applique un peu de colle 2-on fixe très bien 3-Résultat final	Etape 3 : Coller les « doigts » aux roues vierges. Vous n’aurez plus besoin du pinceau par la suite. Pensez à le rincer à l’eau !
Etape 4 : Insérer les 5 vis. Sur la photo : les plus grandes vis sont à gauche et la plus petite vis est à droite.
Etape 5 : Ajouter les rondelles sur les 5 vis en suivant les quantités indiquées sur la photo. 2 rondelles sur la vis des « centaines » 2 rondelles sur la vis au-dessus du triangle des « dizaines » Et deux rondelles sur la vis du haut de la plaque des « unités ».
Etapes 6 : Positionner les différentes roues au dessus des rondelles. Faire attention à bien aligné les 0 des roues inférieures en face des flèches des plaques. Les doigts des roues supérieures doivent se situer entre le 3 et le 4 des roues inférieures.
Etape 7 : on ajoute les rondelles restantes puis on visse les écrous freins (1) afin de maintenir les roues. (1) A l’aide de la clé de 7 et de la clé Allen vous pourrez facilement fixer vos écrous Veiller à ne pas trop serrer pour garder du jeu afin que les roues puissent tourner.
Félicitation !!! Ta Pascaline est prête à être utilisée ( :