INTRODUCTION

Le Fablab Cohabit est une association qui propose un accès à plusieurs machine innovante tel que les imprimantes 3D , la découpe laser et les fraiseuses . Elle permet aux étudiants , particuliers et professionnels de réaliser leur projet .

Mes tuteurs stages m’ont présenté l’association me montré certaines machines ma poste travail m’ expliqué certaine chose sur l’informatique comme les premiers ordinateurs

J’ai appris beaucoup de chose durant ma période de stage .J’ai vu des chose que je ne connaissais pas comme la découpe laser , l’imprimante 3D ...

On ma amené sur un projet de thermo-bibli et moi je dois faire les supports de capteur DHT22 c’est un capteur de température et d’humidité du coup je dois utiliser un logiciel qui s’appelle Freecad . Freecadvest un logiciel qui permet de dessiné des objets et après l’imprimer en 3D ou l’exporter au découpe laser . J’ai regardé une vidéo pour comprendre comment on utilise ce logiciel et le monsieur dessiner un objet du moi aussi j’ai dessiné en meme tant que lui et j’ai dessiné ça

Après mon tuteur de stage m’a montré comment imprimer en 3D avec une imprimante comment appelle Achimade

c’est une imprimante qui coûte un peu chers qui fais un peu de bruit et qui prend du temps pour imprimer .

Maintenant je dois faire cinq supports car j’ai cinq capteurs .J’ai imprimé mon premier dessin mais j’ai pas réussi car j’ai pas pris les bonnes dimensions du coup je vais redessiner et imprimer

pour cette fois j’ai réussi mais ça me manque à faire des poches exa et des poches aiment . Les poches exa ça permet de maintenir l’écrou des vis pour que ça ne dépasse pas . Les poches aiment ça sert à coller l’aiment sur la plaque et ensuite le collé sur un armoire en métal pour que ça tient le capteur

maintenant je vais prendre le fichier et l’imprimer avec une autre imprimante qu’on appelle Prusa . Prusa est une imprimante qui ne fait beaucoup de bruit qui utilise moins de fils pour imprimer et qui prends moins de temps pour imprimer que Archimade

c’est plaque ce sont les memes mais les imprimante qui les ont imprimé sont différent la plaque en blanche c’est archimade qui l’a imprimé et l’autre c’est prusa . Personnellement je préfère celle en vert car elle est beaucoup plus précise ça fait moins de bruit à imprimer et ça prend moins de temps

voilà mes cinq plaque il me reste juste à visser les capteurs

mais avant de coller les aiment j’ai testé plusieurs types de colle comme le pistolet à colle ,patex mais finalement je les ai collé avec une colle qu’on appelle superglue GP

J’ai collé les plaque sur une armoire en métal a peu près 30 minutes et j’ai constaté que l’un des aiment a décollé et mon tuteur de stage m’a dit doc les autres ne vont pas tenir longtemps du coup je suis parti sur une nouvelle forme

après impression

je vais imprimer quatre autres plaques pour ça soit complet

pour cette forme on a besoin de coller l’aiment il faut juste le glisser

j’ai fais aussi de la soudure car l’un des broches étaient mal souder du coup je l’ai dessoudé et le ressouder

J’ai dessiné sur freecad une support qu’on va glisser a l’intérieur d’une graveuse pour que ça tiens les vis

après impression

mon tuteur de stage m’a dis pour cette forme ça va être compliquer du coup je repars sur une autre forme

après impression

voila mes supports à l’intérieur du graveuse

maintenant je dois découper une plaque martyr avec la découpe laser pour que après le viser sur la graveuse et coller sur cette plaque une Polychlorobiphényle ça ne bouge plus mais je dois faire des tests avec du avent d’utiliser le plexiglass car le plexiglass coûte cher

voilà ce que j’ai dessiné sur freecad

en cour de découpage

après découpage

j’ai les bonnes dimension maintenant je vais utiliser le plexiglass

voici le plexiglass déjà découper avec la découpe laser maintenant je vais percer des trous de 10mm de large et 6 mm de profond pour que la tête des vis ne dépasse pas

mais malheureusement j’ai cassé des trous car j’ai percé trop profond car je devais descendre doucement mais malheureusement j’ai aller trop vite

maintenant mon tuteur de stage et moi on a fait un peu de gravure pour que tout les côtés soient égaux

j’ai travaillé aussi sur l’Arduino j’ai installé Arduino

j’ai fais clignoter la led

j’ai fais clignoter la led avec le bouton poussoir et quand tu appuis ça reste allumer